htim16.Init.Period

GPIO\_InitStruct.Pin

0x4000 0000

ODR = Decimal: 32 and Binary: 10000

GPIO\_Pin = Decimal:1024 and Binary:10000000000

GPIO\_NUMBER = 16

32 bit (binary) GPIOx->BSRR = 0 and Binary:10000000000